Для расчета расхода топлива по часам:

1. В картотеке для а/м проставляем следующие нормы:
   1. Основная – для расчета по моточасам
   2. Ездка с грузом – для расчета по часам погрузки/разгрузки
   3. На разбрасывание – для расчета по часам в наряде
2. Алгоритм расчета – 1291
3. Коэффициенты для учета минусовой температуры применяются автоматически.